*Утвърдил:*

**ДО ВСИЧКИ**

*Десислава Христова*...................... **ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

*Изпълнителен директор*

**От**

*Инж. Иван Станчев....................* **бул „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД**

*Изпълнителен директор* **„Цар Борис III” №215, ет.4,**

**София 1618,**

**e-mail:**[**info@avtomagistrali.com**](mailto:info@avtomagistrali.com)

ПОКАНА

**За участие в процедура за възлагане на поръчка с предмет:**

**„ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО ЗА ОБЕКТ: „ХЕМУС” ЕТАП 1, УЧАСТЪК ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“**

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**,

Във връзка с изпълнението на дейностите си, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура за избор на контрагент за ***ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО***. Изискванията, съдържанието и обемът на дейностите по процедурата са подробно описани в приложената към поканата документация за участие.

1. **ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:**

Предмет на настоящата процедура е **„ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ АНКЕРИ ОТ АРМАТУРНА СТОМАНА С ПЛАНКА И МОНТАЖНИ СКОБИ ОТ АРМАТУРНО ЖЕЛЯЗО ЗА ОБЕКТ: „ХЕМУС” ЕТАП 1, УЧАСТЪК ОТ КРАЯ НА ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ III-307) ДО ПВ „КАЛЕНИК“(ПРЕСИЧАНЕТО С ПЪТ III-3005), УЧАСТЪК 2 ОТ КМ 103+060 ДО КМ 122+260.“**

1. **OБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА:**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**1.2.Технически изисквания:**

**1.2.1.** монтажен анкер от арматурна стомана с планка:

a. Арматурно желязо N 12 с дължина 100 см.

b. Планка от стомана 2 500 бр. със следните размери - а=15 см.;b=15 см. и c = 0.2 см, където:

„a“ e дължина ; „b“ e ширина и „c“ e дебелина на планката;

Арматурното желязо N 12 да е заварено перпендикулярно в пресечната точка на диагоналите на планката.

2.2. монтажна скоба от арматурно желязо Ф 8 с дължина 150 см. (П – образна скоба- 60/60/30 см.)

* + 1. **Показатели на характеристиките на строителния продукт:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Съществени характеристики** | **Показател** | **Стандарти** |
| Армировъчна стомана: | Прът и кангали N12 |  |
| Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън  - отн. общо у-ние при макс. сила | Re >500 MPa  Rm >550 MPa  Agt > 5% | БДС EN ISO 15630-1:2010 БДС 9252 |
| Армировъчна стомана: | Кангали N8 |  |
| Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън  - отн. общо у-ние при макс. сила | Re >500 MPa  Rm >550 MPa  Agt > 5% | БДС EN ISO 15630-1:2010  БДС 9252 |
| ГВ ламарина SI 2018/Р2: |  |  |
| S275JR   * граница на провлачване - якост на опън * относително удължение | Според ДЕП  Xi > 275 Mpa 410<Xi<560Mpa  Xi>21% | EN 10025-2  БДС EN 10025- 1/NA |

* + 1. Участниците в процедурата следва да представят към техническото си предложение документи, удостоверяващи съответствието на материалите с техническата спецификация – декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или изпитвателни протоколи.

1. **Прогнозно количество:**

2.1. монтажен анкер от арматурна стомана с планка:

* 1. Арматурно желязо N 12 с дължина 100 см. -2 500бр.
  2. Планка от стомана 2 500 бр. със следните размери - а=15 см.;b=15 см. и c = 0.2 см;

Арматурното желязо N 12 да е заварено перпендикулярно в пресечната точка на диагоналите на планката.

* 1. монтажна скоба от арматурно желязо N 8 с дължина 150 см. (П – образна скоба- 60/60/30 см.) -1 500 бр.

**\*Всеки от оферентите задължително да представи сертификат за качество и декларации за съответствие, хармонизирани по БДС, които да бъдат предварително одобрени преди оценка на офертите.**

**3. Срок за изпълнение на поръчката**

**Срок за доставка** - до 15 (петнадесет) работни дни, франко обект от датата на подписването на договора.

!!!Важно!!! Участникът посочва срокът за изпълнение в работни дни, който не може да надвишава посоченият по-горе.

**4. Срок на валидност на офертите:**

**4.1.** Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от **90 (деветдесет)** календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

**4.2.** Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договора.

**4.3.** Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

1. **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:**

Документацията за участие може да изтегли свободно от сайта на Автомагистрали“ ЕАД.

* Лице за контакт Николай Едрев –ръководител отдел “ПОПКД” тел. 0885624502

1. **СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:**

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в документациите за участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 1 – всеки работен ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

**Краен срок за подаване на офертите: 16,00 ч. На 15.12.2021 г. (сряда)**

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

**Приложения към поканата:** документация за участие, образци и чертеж