Одобрил:………………….

Изпълнителен Директор на

„Автомагистрали“ ЕАД

**ПОКАНА**

за предоставяне на оферти

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

**С настоящата покана, „Автомагистрали“ ЕАД, Ви кани да вземете участие в процедура с предмет:**

„Проучване на пазара и закупуване на челен товарач /фадрома/ за нуждите на „Автомагистрали“ ЕАД“ /АБП Елешница/“

|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ** | |
|  |  |
| **ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** | **ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА** |
| Тегло на машината 14 000 – 17 000 кг |  |
| Обем на кофа 2,50 - 2,80 m³ с нож за леки материали |  |
| Двигател над 120kW |  |
| Усилени мостове |  |
| Широчина на кофата над 2 500 mm |  |
| Височина на повдигане на кофата, горен ръб над 5 000 mm |  |
| Максимална височина на изсипване при 45' градуса на кофата над 4200мм |  |
| Stage IV - АdBlue |  |
| **Хидравлична система** |  |
| повдигане,задържане,спускане,загребване |  |
| **Задвижване** |  |
| -Трансмисия преобразувател на въртящия момент, превкл. на предавките от тип с междинен вал (автоматично, компютърно контролирано превключване) на ръчни скорости; |  |
| - Вградени изцяло хидравлични омасляващи се дискови спирачки на 4-те колела |  |
| **Оборудване** |  |
| -подсилени стъкла; |  |
| -Чистачка на предното и задно стъкло със с-ма за измиване; |  |
| -Система, която контролира кофата и хидравличната система |  |
| - Автоматично намаляване на оборотите |  |
| - Автоматична система за подгряване |  |
| - Автоматична система срещу прегряване |  |
| - Автоматична система за наблюдение на SCR |  |
| - Дисплей за следене на температурата на водата, часовете, разход на гориво, DEF/AdBlue, скорост на движение, предавки и много други параметри и функции |  |
| - Уред за следене на температурата; |  |
| - Уред за следене на горивото; |  |
| - Проверка на нивата на течностите и други параметри от кабината посредством бордовата диагностична система |  |
| - Огледала за обратно виждане – 2бр.; |  |
| - Звукова сигнализация при движение на заден ход; |  |
| - Системи за повишаване на енергийната ефективност: |  |
| **Гаранция** |  |
| 36 месеца или 5000 моточаса |  |
| **Срока на доставка** |  |
| по предложение на участника |  |

* Лице за контакт Иван Иванов на тел.0888978235.

**Офертите по горе цитираната процедура следва да бъдат представени** с надписани наименование, адрес за кореспонденция, телефон и лице за контакт на участника.

**Офертите се предоставят всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 ч. в деловодството на „Автомагистрали“ ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 1 лично , чрез куриер или по имейл-**[info@avtomagistrali.com](mailto:info@avtomagistrali.com)**.**

**Краен срок за подаване на офертите – до 16.30 часа на 14.06. 2021 г.**