**Техническа спецификация**

**за монтажни анкери от арматурна стомана с планка и монтажни скоби от арматурно желязо.**

1. Обхват на поръчката: Доставка на монтажни анкери от арматурна стомана с планка и монтажни скоби от арматурно желязо за обект: „ХЕМУС” Етап 1, участък от края на ПВ „ДЕРМАНЦИ ” (пресичане с път III-307) до ПВ „Каленик“(пресичането с път III-3005), участък 2 от км 103+060 до км 122+260.
2. Описание на продукта:

2.1. монтажен анкер от арматурна стомана с планка:

* 1. Арматурно желязо N 12 с дължина 100 см. -2 500бр.
  2. Планка от стомана 2 500 бр. със следните размери - а=15 см.;b=15 см. и c = 0.2 см, където: „a“ e дължина ; „b“ e ширина и „c“ e дебелина на планката;

Арматурното желязо N 12 да е заварено перпендикулярно в пресечната точка на диагоналите на планката.

* 1. монтажна скоба от арматурно желязо N 8 с дължина 150 см. (П – образна скоба- 60/60/30 см.) -1 500 бр.

1. Показатели на характеристиките на строителния продукт:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Съществени характеристики** | **Показател** | **Стандарти** |
| Армировъчна стомана: | Прът и кангали N12 |  |
| Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън  - отн. общо у-ние при макс. сила | Re >500 MPa  Rm >550 MPa  Agt > 5% | БДС EN ISO 15630-1:2010 БДС 9252 |
| Армировъчна стомана: | Кангали N8 |  |
| Стомана Армировъчна В500В - физ. граница на провлачване - якост на опън  - отн. общо у-ние при макс. сила | Re >500 MPa  Rm >550 MPa  Agt > 5% | БДС EN ISO 15630-1:2010  БДС 9252 |
| ГВ ламарина SI 2018/Р2 |  |  |
| S275JR   * граница на провлачване - якост на опън * относително удължение | Според ДЕП  Xi > 275 Mpa 410<Xi<560Mpa  Xi>21% | EN 10025-2  БДС EN 10025- 1/NA |

1. Срок за доставка – до 15 работни дни от сключване на договора;
2. Място на доставка – база, с. Торос;
3. Гаранционни срокове на изделията съгласно нормите на производителя;
4. Приемане на доставките – с двустранно подписан ППП придружен от декларации/ сертификати на доставените материали;
5. Приложение : Чертеж № 01-01-05-010-0 от проектната документация
6. Ценовото предложение да включва цени на доставка франко обект.
7. Участникът да е изпълнил през последните три години мин. една услуга с предмет сходен с поръчката ( доставка на стоманени изделия).
8. Нормативна база: Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България